================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
该样例演示了EPWM的死区插入功能，PA7,PA8输出带死区EPWM波形，LED1每隔1s翻转一次。

Function descriptions:
This example demonstrates the dead zone insertion function of EPWM, PA7 and PA8 
output EPWM waveforms with dead zones, LED1 flips every 1 second.
================================================================================
测试环境：
测试用板：DPM32M08X_EVB V1.0
MDK版本： 5.38


Test environment:
Test board: DPM32M08X_EVB V1.0
MDK Version: 5.38

================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行。
2. 可在PA7,PA8引脚上观察到带死区的EPWM波形。
3. 可观察到开发板上的LED1每隔1s翻转一次。

Example execution steps:
1. Compile and download the program to MCU, and run it.
2. Can be found in PA7, EPWM waveform with dead zone observed on pin PA8.
3. It can be observed that LED1 on the development board flips every 1 second.
================================================================================
注意事项：
LED引脚如下：
LED1       -> PC10

EPWM引脚如下：
EPWM_CH0_P    -> PA7
EPWM_CH0_P    -> PA8

Notes:
The LED pins are as follows:
LED1       -> PC10

The UART pins are as follows:
EPWM_CH0_P    -> PA7
EPWM_CH0_P    -> PA8
================================================================================