================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
该样例演示了DSP的看门狗触发复位功能，当DPS计算时间超出配置的复位时间时，触发复位，串口
打印复位日志，LED1每隔1s翻转一次。

Function descriptions:
This example demonstrates the watchdog trigger reset function of DSP. When the 
DPS calculation time exceeds the configured reset time, a reset is triggered, 
and the serial port Print reset logs, LED1 flips every 1 second.
================================================================================
测试环境：
测试用板：DPM32M08X_EVB V1.0
MDK版本： 5.38


Test environment:
Test board: DPM32M08X_EVB V1.0
MDK Version: 5.38

================================================================================
使用步骤：
1. 接上P10上的跳线帽，将串口接到USB。
2. 编译下载程序到MCU，并运行。
3. 可在串口查看复位日志。

Example execution steps:
1. Connect the jumper cap on P10 and connect the serial port to USB.
2. Compile and download the program to MCU, and run it.
3. Reset logs can be viewed on the serial port.
================================================================================
注意事项：
LED引脚如下：
LED1       -> PC10

UART引脚如下：
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10

Notes:
The LED pins are as follows:
LED1       -> PC10

The UART pins are as follows:
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10
================================================================================