================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
该样例演示了DES的读取芯片基本信息功能，复位打印芯片进本信息，LED1每隔1s翻转一次。


Function descriptions:

This example demonstrates the basic chip information reading function of DES, 
resetting and printing chip input information, LED1 flips every 1 second.
================================================================================
测试环境：
测试用板：DPM32M08X_EVB V1.0
MDK版本： 5.38


Test environment:
Test board: DPM32M08X_EVB V1.0
MDK Version: 5.38

================================================================================
使用步骤：
1. 接上P10上的跳线帽，将串口接到USB。
2. 编译下载程序到MCU，并运行。
3. 串口打印芯片基本信息。
4. 可观察到开发板上的LED1每隔1s翻转一次。

Example execution steps:
1. Connect the jumper cap on P10 and connect the serial port to USB.
2. Compile and download the program to MCU, and run it.
3. Basic information of serial port printed chips.
4. It can be observed that LED1 on the development board flips every 1 second.
================================================================================
注意事项：
LED引脚如下：
LED1       -> PC10

UART引脚如下：
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10

Notes:
The LED pins are as follows:
LED1       -> PC10

The UART pins are as follows:
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10
================================================================================