================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
该样例演示了ADC采样芯片内部温度传感器的值，通过串口将实时电压值打印出来，LED1每隔1s
翻转一次。

Function descriptions:
This example demonstrates the value of the temperature sensor inside the ADC 
sampling chip, which prints out the real-time voltage value through a serial port, 
LED1 every 1 second flip once.
================================================================================
测试环境：
测试用板：DPM32M08X_EVB V1.0
MDK版本： 5.38


Test environment:
Test board: DPM32M08X_EVB V1.0
MDK Version: 5.38

================================================================================
使用步骤：
1, 接上P10上的跳线帽，将串口接到USB。
2. 编译下载程序到MCU，并运行。
3. 可观察到开发板上的LED1每隔1s翻转一次。
4. 串口实时输出温度。

Example execution steps:
1. Connect the jumper cap on P10, and connect the serial port to USB.
2. Compile and download the program to MCU, and run it.
3. It can be observed that LED1 on the development board flips every 1 second.
4. Real time temperature output through serial port.
================================================================================
注意事项：
LED引脚如下：
LED1       -> PC10

UART引脚如下：
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10

Notes:
The LED pins are as follows:
LED1       -> PC10

The UART pins are as follows:
UART_Tx    -> PA9
UART_Rx    -> PA10
================================================================================